ЗАКАЗЧИК		ПОДРЯДЧИК	
  		 	
 ____________		____________	
 "____"____________________2020 г.		"____"____________________2020 г.	
 	
 Наименование стройки - 		
 Объект 		
 ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №	4/01/21	
 	(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)		
 на	
 Основание	Сметная стоимость - 	599,996 тыс.руб	
 Чертежи № 	Нормативная трудоемкость - 	19,11 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	0,183 тыс.руб	
 Составлена в ценах Января 2000 г.с индексацией в цены 4 квартала 2020 г.			
 Наименование редакции СНБ:	ФЕР-2001 редакция 2020	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.									
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты		На един.	Всего	
 №1 <Нет раздела>	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
 1	ФЕР01-01-014-05	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2	0,00525	6815,79	6569,26	4,34	35,78	1,27	34,49	0,02	31,05	0,16301	
 	(0) Приказ N519 от 04.09.2019 п.6.7.1	ЗП=210,6*1,15; ЭММ=5255,41*1,25; ЗПм=897,84*1,25; ТЗТ=27*1,15; ТЗТм=77,4*1,25	1000 м3	242,19	1122,3				5,89		96,75	0,50794	
 2	ФСЦпг03-21-01-010	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	8,4	11,42	0	0	95,93	0	0	0		
 		V=5,25*1,6	1 т груза									
 3	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	0,0175	2824,66	2679,65	12,2	49,42	2,32	46,89	0,21	16,56	0,2898	
 	(0) Приказ N519 от 04.09.2019 п.6.7.1	V=35*0,05/100; ЗП=115,49*1,15; ЭММ=2143,72*1,25; ЗПм=177,59*1,25; ТЗТ=14,4*1,15; ТЗТм=13,88*1,25	100 м3	132,81	221,99				3,88		17,35	0,30363	
 3.1	[02.3.01.02-0031]	Песок природный обогащенный для строительных работ мелкий	2,135			70,6			150,73		
 			м3								
 4	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	0,035	4389,85	4173,56	17,08	153,64	6,97	146,07	0,6	24,84	0,8694	
 	(0) Приказ N519 от 04.09.2019 п.6.7.1	V=35*0,1/100; ЗП=173,23*1,15; ЭММ=3338,85*1,25; ЗПм=278,65*1,25; ТЗТ=21,6*1,15; ТЗТм=20,6*1,25	100 м3	199,21	348,31				12,19		25,75	0,90125	
 4.1	[02.2.05.04-1772]	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2	4,41			114,13			503,31		
 			м3								
 5	ФЕР06-01-001-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	0,035	3518,42	2175,5	391,4	123,14	33,3	76,14	13,7	111,55	3,90425	
 	(0) Приказ N519 от 04.09.2019 п.6.7.1	V=35*0,1/100; ЗП=827,41*1,15; ЭММ=1740,4*1,25; ЗПм=268,32*1,25; ТЗТ=97*1,15; ТЗТм=20,03*1,25	100 м3	951,52	335,4				11,74		25,0375	0,87631	
 5.1	[04.1.02.05-0003]	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)	3,57			560			1999,2		
 			м3								
 6	ФЕР01-02-058-06	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2	0,00011	1381,38	0	0	0,15	0,15	0	0	177,1	0,01948	
 	(0) Приказ N519 от 04.09.2019 п.6.7.1	V=8*0,03*0,03*1,5/100; ЗП=1201,2*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=154*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м3	1381,38	0				0		0	0	
 7	ФЕР09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	0,08	4871,42	4288,71	233,1	389,72	27,97	343,1	18,65	40,986	3,27888	
 	(0) Приказ N519 от 04.09.2019 п.6.7.1	ЗП=304,01*1,15; ЭММ=3430,97*1,25; ЗПм=281,18*1,25; ТЗТ=35,64*1,15; ТЗТм=22,48*1,25	100 шт.	349,61	351,48				28,12		28,1	2,248	
 7.1	[04.1.02.05-0003]	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)	0,5072			560			284,03		
 			м3								
 8	ФЕР46-08-012-04	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 16 мм	0,51	109,38	13,33	0	55,79	48,99	6,8	0	11,26	5,7426	
 	(0) 		100 шт.	96,05	0				0		0	0	
 8.1	[01.7.15.02-0042]	Болты анкерные с гайкой, диаметр 16 мм	0,51			458			233,58		
 			100 шт.								
 МАФ	
 9	Прайс	Тренажерная беседка ндля 10 тренажеров (190100/1,2/7,28)	1			21760,53	21760,53		21760,53		
 			шт.								
 10	Прайс	Тренажер "Имитация гребли" (35300/1,2/7,28)	1			4040,75	4040,75		4040,75		
 			шт.								
 11	Прайс	Тренажер "Вертикальная тяга" (49350/1,2/7,28)	1			5649,04	5649,04		5649,04		
 			шт.								
 12	Прайс	Тренажер "Жми к груди" (44750/1,2/7,28)	1			5122,48	5122,48		5122,48		
 			шт.								
 13	Прайс	Тренажер "Жми от груди" (40750/1,2/7,28)	1			4664,61	4664,61		4664,61		
 			шт.								
 14	Прайс	Тренажер "Жми ногами" (41400/1,2/7,28)	1			4739,01	4739,01		4739,01		
 			шт.								
 15	Прайс	Тренажер "Маятник" (38050/1,2/7,28)	1			4355,54	4355,54		4355,54		
 			шт.								
 16	Прайс	Тренажер двойной "Брусья" (37700/1,2/7,28)	1			4315,48	4315,48		4315,48		
 			шт.								
 17	Прайс	Тренажер "Твистер" (33650/1,2/7,28)	1			3851,88	3851,88		3851,88		
 			шт.								
 18	Прайс	Тренажер "Эллиптический" (51950/1,2/7,28)	1			5946,66	5946,66		5946,66		
 			шт.								
 ИТОГО:	3978,49	120,97	653,49	3204,03	14,26742	
 			61,82		4,83713	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	120,97	1	121	
 Машины и механизмы	653,49	1	653	
 Материалы	3204,03	1	3204	
 Итого по неучтенным материалам В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ		64446	
 Итого		68424	
 Земляные работы, выполняемые механизированным способом (1, 2)	
 Накладные расходы	(1,27+5,89)*0,95*0,7	0,665	5	
 Сметная прибыль	(1,27+5,89)*0,5*0,85*0,9	0,3825	3	
 Автомобильные дороги (3, 4)	
 Накладные расходы	(9,29+16,07)*1,42*0,7	0,994	25	
 Сметная прибыль	(9,29+16,07)*0,95*0,85*0,9	0,7268	18	
 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (5)	
 Накладные расходы	(33,3+11,74)*1,05*0,7	0,735	33	
 Сметная прибыль	(33,3+11,74)*0,65*0,85*0,9	0,4973	22	
 Земляные работы, выполняемые ручным способом (6)	
 Накладные расходы	(0,15+0)*0,8*0,7	0,56	0	
 Сметная прибыль	(0,15+0)*0,45*0,85*0,9	0,3443	0	
 Строительные металлические конструкции (7)	
 Накладные расходы	(27,97+28,12)*0,9*0,7	0,63	35	
 Сметная прибыль	(27,97+28,12)*0,85*0,85*0,9	0,6503	36	
 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18)	
 Накладные расходы	(48,99+0)*1,1*0,7	0,77	38	
 Сметная прибыль	(48,99+0)*0,7*0,85*0,9	0,5355	26	
 	
 Итого Накладные расходы	136	1	136	
 Итого Сметная прибыль	105	1	105	
 Итого		68665	
 Индекс СМР	68665*7,28	7,28	499881	
 Итого по перевозке (с индексом СМР "автомобильные перевозки")	96*7,28	7,28	699	
 Итого по погрузке/разгрузке (с индексом СМР "автомобильные перевозки")	0*7,28	7,28	0	
 Итого		500580	
 Временные здания и сооружения	500580*0	0	0	
 Итого		500580	
 Зимнее удорожание	500580*0	0	0	
 Итого		500580	
 Итого оборудования в текущих ценах	0	1	0	
 Итого		500580	
 Непредвиденные расходы	500580*0	0	0	
 Итого		500580	
 Компенсация НДС на Машины и механизмы	(653,49-61,82)*0,2	0,2	118	
 Компенсация НДС на Материалы	67650*0,2	0,2	13530	
 Компенсация НДС на Накладные расходы	136*0,2*0,1712	0,2	5	
 Компенсация НДС на Сметная прибыль	105*0,2*0,15	0,2	3	
 Итого по Компенсации НДС в базисных ценах		13656	
 Индекс СМР на компенсацию НДС	13656*7,28	7,28	99416	
 Компенсация НДС на оборудование	0*0,2	20%	0	
 Итого по компенсации НДС с Индексом СМР		99416	
 Итого по смете		599996	
 	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ